Radom, dnia 14.11.2017 Znak sprawy: **RPOWM.1.2017**

**Zamówienie na roboty budowlane**

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwotokreślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Pzp”.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

## *Opis przedmiotu zamówienia.*

1. Przedmiot zamówienia:

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:

**45453000-7** Roboty remontowe

Dodatkowe przedmioty:

**45100000-8** Przygotowanie terenu pod budowę

**45200000-9** Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

lądowej i wodnej

**45300000-0** Roboty instalacyjne w budynkach

**45400000-1** Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**2.** Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dot. przebudowy i dostosowania na potrzeby żłobka istniejącego budynku biurowego znajdującego się przy ul. Starokrakowskiej 135, dz. nr ewid. 161/13 w Radomiu dofinansowane

 ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

**2.1.** Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Wykonanie robót rozbiórkowych: zerwanie starej posadzki, starych ścian, sufitów podwieszanych, likwidacja starych ościeżnic

2) Roboty wewnętrzne i zewnętrzne budynku – parter:

 - posadzki płytkowe z kamieni sztucznych;

 - cokoliki przy posadzkach płytkowych;

 - posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych;

 - ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych w tym gładzenie

 - sufity podwieszone o konstrukcji metalowej w wypełnieniem i płytami gipsowycmi;

 - malowanie, szpachlowanie;

 - roboty wykończeniowe zewnętrzne; docieplenie ścian;

 - zakup drzwi wewnętrznych z ościeżnicami;

 - zakup drzwi zewnętrznych z ościeżnicami;

 - montaż drzwi z ościeżnicami;

 - wykonanie fundamentów;

 - przygotowanie i montaż zbrojenia;

 - podesty betonowe zewnętrzne;

 - schody betonowe zewnętrzne;

 - obłożenie podestów i schodów;

 - balustrady;

|  |
| --- |
|  - zakup i montaż rurociągów z tworzyw sztucznych; |
|  - izolacja rurociągów; |
|  - baterie umywalkowe; |
|  - baterie natryskowe; |
|  - próba szczelności instalacji; |
|  - płukanie instalacji; |
|  - dezynfekcja rurociągów wodociągowych; |
|  - szafka hydrantowa z wyposażeniem; |
|  - rurociągi stalowe ocynkowane -zakup i montaż; |
|  - próba szczelności instalacji; |
|  - rurociągi z PVC kanalizacyjne; |
|  - wpusty żeliwne podłogowe; |
|  - umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem; |
|  - zlewozmywak; |
|  - ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"; |
|  - brodziki natryskowe z kabiną;  - zabudowa instalacji płytami gipsowo-kartonowym;  - próba wodna szczelności kanałów rurowych;  - wyrzutnia dachowa kołowa;  - nawietrzaki higrosterowalne okienne; - wentylator łazienkowy; - przewody wentylacyjne; |
|  - kratki wentylacyjne do przewodów stalowych;  - izolacja kanałów matami z wełny mineralnej z powłoką z folii aluminiowej; |
|  - rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych; |
|  - zawory odcinające; |
|  - montaż centralnego ogrzewanie - grzejniki zintegrowane; |
|  - rozdzielacz do CO; |
|  - próby szczelności z dokonaniem regulacji instalacji; |
|
|  - instalacja elektryczna - przebijanie otworów pod puszki; |
|  - instalacja elektryczna - przewody kabelkowe; |
|  - montaż instalacji elektrycznej; |
|  - instalacja elektryczna - puszki instalacyjne; |
|  - gniazda instalacyjne wtyczkowe; |
|  - skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, aparaty elektryczne wraz z podłączeniem; |
|  - oprawy oświetleniowe wewnętrzne wraz z system awaryjnego oświetlania; |
|  - montaż gniazd, skrzynek, opraw; |
|  - odbiór instalacji elektrycznej - badanie linii; - instalacja sygnalizacji pożaru - aparaty elektryczne - sygnalizatory, przyciski pożarowe, optyczna czujka dymu; - zakup okien; - montaż okien. |